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Załącznik nr 1a 
CKZ.III.260.6.2025
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Lp.
	Nazwa towaru
	j.m.
	szt.
	Cena jednostkowa brutto
	Cena łączna

	1
	Plan tyflograficzny (tablica) z pismem Braille'a:

· wymiar pojedynczej tablicy:  695 mm *450 mm lub większa dostosowana do wielkości i skomplikowania przedstawianego obiektu w celu zachowania odpowiedniej skali i czytelności treści zawartych w planie,
· warstwa główna wykonana z transparentnego tworzywa sztucznego (akrylu), od spodu naniesiony wydruk kolorowy z informacją dla osób widzących, 
· na stronę wierzchnią naniesione wypukłe informacje wykonane z kolorowych (kontrastowych) tworzyw sztucznych umożliwiających rozpoznanie/ odczytanie dotykiem dla osób niewidomych i niedowidzących,
· wszystkie informacje wypukłe dla wieloletniej trwałości wpuszczone w główną warstwę, wklejone klejem UV,  
· opisy w alfabecie Braille'a (standard Marburg Medium) wykonane z transparentnych lub kolorowych licencjonowanych kulek wpuszczonych w powierzchnię tworzywa sztucznego, co zapewni wieloletnią trwałość, zgodnie z ISO 17049,
· forma tablicy - prosta, bez dekoracyjnych elementów, z zaokrąglonymi krawędziami,
· tablica musi być wykonana solidnie, precyzyjnie 
i estetycznie w miejscu spawów i szlifowania, istotną cechą ma być również znaczna odporność na możliwe uszkodzenia,
· konstrukcja tablicy musi zawierać dystanse (lub inne elementy montażowe) służące do przymocowania tablicy do ściany w pionie w sposób solidny i trwały.
	szt.
	8
	
	

	2
	Tabliczka z pismem Braille'a:

· wymiar pojedynczej tabliczki: 200 x 80 mm,
· tabliczka ma zawierać nazwę/numer pomieszczenia w języku polskim (czcionka w kolorze czarnym, bezszeryfowa - wielkość czcionki wizualnie dopasowana do wielkości tabliczki) oraz poniżej taka sama treść w alfabecie Braille'a (standard Marburg Medium), 
· materiał: laminat grawerski odporny na uszkodzenia i warunki zewnętrzne w kolorze mosiądzu szczotkowanego (lub innego wybranego przez konkretną szkołę/placówkę) grubość 1.6 mm, 
· tabliczka będzie posiadała wypukłe oznaczenia z pisma Braille'a – licencjonowane kulki w kolorze czarnym 0,5 mm (zgodnie z zaleceniami PZN), 
· technologia wykonania: CNC i druk UV, 
· montaż tabliczki za pomocą dwustronnej taśmy piankowej. 

	szt.
	186
	
	

	3
	Przenośna, wielofunkcyjna pętla indukcyjna -parametry techniczne:

· Zasilanie: Wewnętrzna bateria litowo-polimerowa. Dołączony zasilacz zewnętrzny 110-240 VAC. Pobór mocy – czuwanie 36 mA/12V.

· Żywotność baterii: Użytkowanie – do 14 godzin. Czas ładowania - 3 h.

· Wejścia: Mikrofon wewn. – pełna wydajność przy 70dBSPL/1m.

· Mikrofon zewn./Linia - gniazdo 3,5 mm jack.

· Zasilanie Phantom – 12V.

· Czułość wejścia – 5mV-1,5Vrms, -45dBU. Max poziom syg. – 1.5Vrms (+5.7dBu).

· Wyjścia: Słuchawkowe 3,5 mm jack.

· Wyjście pętli: Natężenie pola(125ms rms) max 400mA/m z 1m.

· Zniekształcenia: <1%.

· Podwójny układ ARW: Zakres aktywny >50-70dB (+1.5dB). Czas ataku: 2-500ms.

· Czas powrotu: 05-20dB/s.

· Wskaźnik LED: Zasilanie On/Off. Status baterii.

· Wymiary: (SxWxG) 299x248x15mm.

· Waga: 500g

· Opcje montażu: Stojak, rzep.

	szt.
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