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Zał. Nr 1 do SWZ

CKZ.III.260.12.2025
Dostawa urządzeń do pracowni samochodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na adres Zamawiającego oraz instalacja i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowych urządzeń zgodnie  z podanym niżej wykazem oraz szkolenie kadry - min. 6 godz. dla 8 osób:
Szkolenie winno odbyć się w siedzibie Zamawiającego, po zrealizowaniu dostawy urządzeń, instalacji i ich uruchomieniu oraz instalacji oprogramowania edukacyjnego, potwierdzonej protokołem odbioru.
Wyposażenie do pracowni diagnostyki pojazdów samochodowych
	Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych
	Ilość
(szt.)

	1. 
	Wyważarka do kół


	Główne cechy urządzenia:

· bezdotykowy pomiar koła (laser), 
· uchwyt gwintowany, 
· laser punktowy określający miejsce aplikacji ciężarka klejonego, 
· dotykowy monitor z grafiką 3D,
· funkcja sprawdzenia poprawności montażu koła na wrzecionie wyważarki Centering Check (prawidłowości centrowania koła na wale maszyny),
· funkcja oszczędności aplikowanych ciężarków bez utraty jakości wyważenia,

· wymiary obsługiwanych kół - co najmniej: 

· zakres średnic: 10”÷30” dla stalowych, 7,5”÷38” dla aluminiowych,

· zakres szerokości: 1,5”÷20”
· masa obsługiwanych kół - co najmniej 70kg

· filmy instruktarzowe mające na celu pokazanie procedur wyważania kół,
· 7 stożków centrujących.
	1 szt.

	2. 
	Dodatkowe wyposażenie (opcje) wyważarki 
	· pozycjonowanie laserowe ciężarka nabijanego,
· tarcza centrująca do felg aluminiowych o 4, 5 i 6 otworach,
· dźwignik koła z siłownikiem pneumatycznym ułatwiający montaż koła o wadze do 79kg na wrzecionie wyważarki, zintegrowany z wyważarką programowo (w momencie opuszczenia osłony wyważarki dźwignik sam powinien opuszczać się do pozycji spoczynkowej),
· uchwyt motocyklowy kompatybilny z wyważarką typu ProBike zawierający w zestawie: 
· trzpień centrujący Ø14 mm z adapterem mocującym, 
· 2 stożki centrujące: Ø15÷30 mm, 
· 2 stożki centrujące dla skuterów: Ø16÷45 mm,
· tulejki centrujące Ø 15 mm ,Ø 17 mm , Ø 20 mm (po 2 szt.),
· tuleję centrującą do Piaggio i Vespa,
· element dociskowy Ø 14 mm dla BMW / Moto Guzzi,
· nakrętkę QuickFix na wałek Ø 14 mm,
· nakrętkę radełkowaną,

· klucz do pinów,

· tablicę ścienną dla ww. wyposażenia.
· doposażenie ww. uchwytu motocyklowego typu ProBike zawierające:
· wałek centrujący Ø 19,05 mm,
· tulejki centrujące Ø 22 / 25,4 / 25 / 26 / 28 / 30 / 32 / 35 mm,
· nakrętkę QuickFix na wałek Ø 19 mm,
· tuleję dystansową krótką,
· nakrętka radełkowaną,
· adapter kit Harley Davidson,
· tablicę ścienną dla ww. wyposażenia.
· doposażenie ww. uchwytu motocyklowego typu ProBike zawierające:
· część ciśnieniową Ø 19,05 mm,
· tuleję centrującą Triumph / Honda,
· talerz centrujący Ø 14 mm BMW / Moto Guzzi,
· tuleję centrującą Aprilia / BMW / Yamaha,
· tuleję centrującą BMW,
· tuleję centrującą Honda,
· tuleję centrującą Triumph / KTM,
· tuleję centrującą Honda / MV Agusta,
· tuleję dystansową długą,
· tuleję centrującą Ducati.
	1 kpl.

	3. 
	Montażownica do kół 
	Główne cechy urządzenia:

· ramię pomocnicze do opon niskoprofilowych oraz RunonFlut,

· zakres średnic kół: do 28”,
· zakres uchwytów mocujących: zewnętrznych - 10”÷26” (z adapterami  6”÷30”), wewnętrznych -  12”÷28”,
· lemiesz boczny sterowany ręcznie z możliwością ustawienia w trzech płaszczyznach,

· kolumna robocza z wykorzystaniem pneumatycznego siłownika podnoszona i obracana o 90° w bok,
· typ montażownicy: łyżkowa,
· wbudowany inflator o pojemności 24,6l.
	1 szt.

	4. 
	Dodatkowe wyposażenie (opcje) montażownicy


	· dźwignik koła o udźwigu do 80kg dedykowany ww. montażownicy do kół,
· nakładki na szczęki do kół motocyklowych dedykowane ww. montażownicy do kół.
	1 kpl.

	5. 
	Felga stalowa 16”
	Felga samochodowa stalowa 16” 6,5Jx16”.
	1 szt.

	6. 
	Opona letnia 16”
	Opona samochodowa letnia 16” 195/55 R16 (bieżnik fabryczny, opona niebieżnikowna)
	2 szt.

	7. 
	Felga aluminiowa 18”
	Felga aluminiowa 18” 8JX18” ET35 5X110
	1 szt.

	8. 
	Opona letnia RunFlat 18”
	Opona samochodowa letnia typu RunFlat 225/45R18
	2 szt.

	9. 
	Czujnik ciśnienia powietrza w ogumieniu
	Czujnik ciśnienia powietrza w ogumieniu - typ: TPMS, czujnik zintegrowany z zaworem, montowany do felgi poprzez przykręcenie.
	2 szt.

	10. 
	Felga tylna do motocykla 17”
	Felga ze szprychami, koło tylne do motocykla 17" 3.50-17
	1 szt.

	11. 
	Opona do motocykla 17”
	Opona do motocykla 100/90-17 55S
	2 szt.

	12. 
	Dętka motocyklowa
	Dętka motocyklowa 110/90-17 3.00/3.50-17 TR6 1,9-2,0mm Off Road
	5 szt.

	13. 
	Felga przednia do motocykla 18”
	Felga przednia do motocykla 18”, aluminiowa z hamulcem tarczowym, wymiary: 3,00-18”
	1 szt.

	14. 
	Opona do motocykla 18”
	Opona do motocykla 18” - rozmiar: 3.00-18, typ: M/C, bezdętkowa
	2 szt.

	15. 
	Felga Cross 19”
	Felga Cross 19” przednia, szerokość 1,6”
	1 szt.

	16. 
	Opona Cross 19”
	Opona Cross 19” 100/90R19 Off-Road Cross 57M TT
	2 szt.


Gwarancja: Minimum 24 miesiące gwarancji na całość zakresu określonego w opisie przedmiotu zamówienia niniejszego zadania licząc od daty przekazania sprzętu do eksploatacji – z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych ulegających naturalnemu zużyciu podczas użytkowania. 
Wykonawca przedstawi Certyfikaty zgodności z CE, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

W przypadku pozycji zawierających nazwy producenta, typ urządzenia lub sprzętu Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (tożsamych) do wymienionych w powyższej specyfikacji, lecz o parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych od przedstawionych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, a różniących się jedynie znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
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